**Výpočetní scénář SC00**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Akce** | **Rohan city** |  |
| Lokalita | Praha 9 |  |
| Legislativa | TNV 75 9011 |  |
| Návrhový déšť | N05, i=35mm, t=30 min |  |
| Počáteční ztráty | Špatné podmínky |  |
| Umístění stavby |  |  |
| Počet retencí | 3 | 9573, 9566, 9444 |
| Celkový objem retencí | 255 m3 |  |

**Posudkový déšť**

|  |  |
| --- | --- |
| **Doba opakování** | **5 let** |
| **Srážkový úhrn** | **35,5 mm** |
| **Doba trvání** | **30 minut** |
|  |  |

**Vodohospodářská bilance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retence č. 9573** | **Počáteční ztráty** | **Regulovaný odtok** | **Retence** | **Přepad** | **Celkový objem** |
| **[jednotky]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retence č. 9566** | **Počáteční ztráty** | **Regulovaný odtok** | **Retence** | **Přepad** | **Celkový objem** |
| **[jednotky]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retence č. 9444** | **Počáteční ztráty** | **Regulovaný odtok** | **Retence** | **Přepad** | **Celkový objem** |
| **[jednotky]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

**Celková bilance odtoku z jednotlivých ploch zájmového území**

|  |  |
| --- | --- |
| **Odtoková bilance** | **Výměry ploch** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Výpočetní scénář SC01\_01**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Akce** | **Rohan city** |  |
| Lokalita | Praha 9 |  |
| Legislativa | TNV 75 9011 |  |
| Návrhový déšť | N05, i=35mm, t=30 min |  |
| Počáteční ztráty | Špatné podmínky |  |
| Umístění stavby |  |  |
| Počet retencí | 3 | 9573, 9566, 9444 |
| Celkový objem retencí | 255 m3 |  |

**Posudkový déšť**

|  |  |
| --- | --- |
| **Doba opakování** | **5 let** |
| **Srážkový úhrn** | **35,5 mm** |
| **Doba trvání** | **30 minut** |
|  |  |

**Vodohospodářská bilance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retence č. 9573** | **Počáteční ztráty** | **Regulovaný odtok** | **Retence** | **Přepad** | **Celkový objem** |
| **[jednotky]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retence č. 9566** | **Počáteční ztráty** | **Regulovaný odtok** | **Retence** | **Přepad** | **Celkový objem** |
| **[jednotky]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retence č. 9444** | **Počáteční ztráty** | **Regulovaný odtok** | **Retence** | **Přepad** | **Celkový objem** |
| **[jednotky]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

**Celková bilance odtoku z jednotlivých ploch zájmového území**

|  |  |
| --- | --- |
| **Odtoková bilance** | **Výměry ploch** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Výpočetní scénář SC02\_01**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Akce** | **Rohan city** |  |
| Lokalita | Praha 9 |  |
| Legislativa | TNV 75 9011 |  |
| Návrhový déšť | N05, i=35mm, t=30 min |  |
| Počáteční ztráty | Špatné podmínky |  |
| Umístění stavby |  |  |
| Počet retencí | 3 | 9573, 9566, 9444 |
| Celkový objem retencí | 255 m3 |  |

**Posudkový déšť**

|  |  |
| --- | --- |
| **Doba opakování** | **5 let** |
| **Srážkový úhrn** | **35,5 mm** |
| **Doba trvání** | **30 minut** |
|  |  |

**Vodohospodářská bilance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retence č. 9573** | **Počáteční ztráty** | **Regulovaný odtok** | **Retence** | **Přepad** | **Celkový objem** |
| **[jednotky]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retence č. 9566** | **Počáteční ztráty** | **Regulovaný odtok** | **Retence** | **Přepad** | **Celkový objem** |
| **[jednotky]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retence č. 9444** | **Počáteční ztráty** | **Regulovaný odtok** | **Retence** | **Přepad** | **Celkový objem** |
| **[jednotky]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

**Celková bilance odtoku z jednotlivých ploch zájmového území**

|  |  |
| --- | --- |
| **Odtoková bilance** | **Výměry ploch** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Výpočetní scénář SC03\_01**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Akce** | **Rohan city** |  |
| Lokalita | Praha 9 |  |
| Legislativa | TNV 75 9011 |  |
| Návrhový déšť | N05, i=35mm, t=30 min |  |
| Počáteční ztráty | Špatné podmínky |  |
| Umístění stavby |  |  |
| Počet retencí | 3 | 9573, 9566, 9444 |
| Celkový objem retencí | 255 m3 |  |

**Posudkový déšť**

|  |  |
| --- | --- |
| **Doba opakování** | **5 let** |
| **Srážkový úhrn** | **35,5 mm** |
| **Doba trvání** | **30 minut** |
|  |  |

**Vodohospodářská bilance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retence č. 9573** | **Počáteční ztráty** | **Regulovaný odtok** | **Retence** | **Přepad** | **Celkový objem** |
| **[jednotky]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retence č. 9566** | **Počáteční ztráty** | **Regulovaný odtok** | **Retence** | **Přepad** | **Celkový objem** |
| **[jednotky]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retence č. 9444** | **Počáteční ztráty** | **Regulovaný odtok** | **Retence** | **Přepad** | **Celkový objem** |
| **[jednotky]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

**Celková bilance odtoku z jednotlivých ploch zájmového území**

|  |  |
| --- | --- |
| **Odtoková bilance** | **Výměry ploch** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Výpočetní scénář SC04\_01**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Akce** | **Rohan city** |  |
| Lokalita | Praha 9 |  |
| Legislativa | TNV 75 9011 |  |
| Návrhový déšť | N05, i=35mm, t=30 min |  |
| Počáteční ztráty | Špatné podmínky |  |
| Umístění stavby |  |  |
| Počet retencí | 3 | 9573, 9566, 9444 |
| Celkový objem retencí | 255 m3 |  |

**Posudkový déšť**

|  |  |
| --- | --- |
| **Doba opakování** | **5 let** |
| **Srážkový úhrn** | **35,5 mm** |
| **Doba trvání** | **30 minut** |
|  |  |

**Vodohospodářská bilance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retence č. 9573** | **Počáteční ztráty** | **Regulovaný odtok** | **Retence** | **Přepad** | **Celkový objem** |
| **[jednotky]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retence č. 9566** | **Počáteční ztráty** | **Regulovaný odtok** | **Retence** | **Přepad** | **Celkový objem** |
| **[jednotky]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retence č. 9444** | **Počáteční ztráty** | **Regulovaný odtok** | **Retence** | **Přepad** | **Celkový objem** |
| **[jednotky]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** | **[m3]** |
| Střechy | 78.1 | 11,2 | 76,9 | 0 | 161,2 |
| Komunikace | 84 | 3,9 | 2,1 | 0 | 224 |
| Zelené střechy | 121 | 5.5 | 4,2 | 0 | 235,5 |

**Celková bilance odtoku z jednotlivých ploch zájmového území**

|  |  |
| --- | --- |
| **Odtoková bilance** | **Výměry ploch** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |